


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ», (здание поликлиники с подвалом, назначение: нежилое, по адресу: г. Североуральск, ул. Ленина, д.33, Литер 1А, Кадастровый номер: 66:60:0904019:156. 1 эт. пом. №№ 47,48,49,50,59 по плану БТИ. Размещение кабинета рентгенодиагностики.
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	Наименование выполняемой услуги (работы).
	Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ», (здание поликлиники с подвалом, назначение: нежилое, по адресу: г. Североуральск, ул. Ленина, д.33, Литер 1А, Кадастровый номер: 66:60:0904019:156. 1 эт. пом. №№ 47,48,49,50,59 по плану БТИ. Размещение кабинета рентгенодиагностики. 

ОКПД2: 43.99.90.190 – Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (основной код предмета закупки – комплексный капитальный ремонт помещений с заменой инженерных систем и отделочными работами).

	2
	Место выполнения работ.
	РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 33
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	Краткая характеристика объекта
	Помещение первого этажа в здании поликлиники (отдельно стоящее с подвалом, этажность – 3).
Площадь помещения – 58,72 м2.
Перекрытия межэтажные – плиты железобетонные.
Стены наружные – кирпичные.
Перегородки – кирпичные, оштукатуренные.
Ремонтируемые помещения — №№ 47, 48, 49, 50, 59 (1 этаж, по плану БТИ); кадастровый номер здания 66:60:0904019:156; год постройки – 1961.
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	Сроки начала и окончания работ.
	Начало: с момента заключения договора

	
	
	Окончание: Срок выполнения работ не должен превышать 60 календарных дней 

	5
	Общие требования.
	Выполнение работ по капитальному ремонту осуществляется в условиях действующего Учреждения.
Работы провести в строгом соответствии с проектно-сметной документацией:
431-2026-ПЗ (Пояснительная записка к проекту)
431-2026- АС (Архитектурно-строительные решения)
431-2026-ЭОМ (Система электроснабжения)
431-2026- ОВ (Система отопления, вентиляция и кондиционирования)
431-2026- СС (Сети связи)
431-2026-ПНР (пусконаладочные работы)
431-2026-ВК (Внутренние системы водоснабжения и канализации)
Дефектная ведомость; ведомость объёмов работ; локальные сметные расчёты (ЛСР 02-01-01, 02-01-02, 02-01-03, 02-01-04, 02-01-05, 09-01-01, 09-01-02)
Разработчик проектно-сметной документации: ООО «СтройСервисПроект».
Проект ТХ – ООО «Медтехпроект» (технологический проект размещения рентгенодиагностического оборудования).
Работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.
Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование проект производства работ (ППР) и график выполнения работ (ГВР)
Сроки выполнения основных и промежуточных этапов работ в соответствии с согласованным Графиком выполнения работ по капитальному ремонту здания.
Несоблюдение Подрядчиком начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения работ влечет за собой применение к Подрядчику мер ответственности.
Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса и Графиком выполнения работ по капитальному ремонту здания.
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания не применяются. В случае если в проектной/сметной документации применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания не применяются. При этом Подрядчик обеспечивает совместимость поставляемого оборудования с проектными/сметными решениями.
При проведении демонтажных работ систем горячего, холодного и теплоснабжения, а также системы электроснабжения и ОПС, подрядчик должен передать Заказчику демонтированные металлические конструктивные элементы и оборудование на основании акта приема-передачи.
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	Стандарт работ.
	Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
Все специалисты, связанные с проведением работ, должны пройти соответствующий целевой инструктаж, обеспечены средствами огнезащиты, инструменты должны быть проверены, а рабочее место подготовлено.
Работники Подрядчика, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.
Допуск сотрудников Подрядчика в нетрезвом состоянии (состоянии алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения), употребление сотрудниками Подрядчика на территории и на Объекте любых алкогольсодержащих напитков, психотропных веществ, курение табака вне специально отведенных для этого мест строго запрещается.
Рабочие места в вечернее время обеспечиваются освещением по установленным нормам. 
Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ Заказчика к месту проведения ремонта с целью контроля качества и объемов выполненных работ.
Качество выполненной Подрядчиком работы соответствует требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными требованиями.
Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования.
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	Требования к выполнению работ.
	Учесть, что работы будут проводиться в действующем здании поликлиники. 
Состав и объём работ определяются проектной документацией шифра 431-2026, дефектной ведомостью, ведомостью объёмов работ и локальными сметными расчётами в составе проектно-сметной документации (в том числе рентгенозащита стен и перекрытий, закладка оконных проёмов, монтаж перегородок, устройство полов, электромонтажные работы, контур заземления, вентиляция, замена систем ХВС/ГВС и канализации, отопления, САПС и СОУЭ, мероприятия для МГН).
Подрядчик перед началом выполнения работ в Учреждении предоставляет Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, патент на работу (если требуется в соответствии с действующим законодательством).
Ответственность за допуск на объект работников Подрядчика без надлежащим образом оформленных документов (разрешений, патентов и иных) необходимых для соблюдения действующего законодательства (в том числе миграционного) несет Подрядчик.
Подрядчик приступает к проведению демонтажных работ на участке работ только при условии доставки на Объект материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией в объеме, необходимом для завершения ремонтных работ на данном участке работ. Заказчик не допускает проведение демонтажных работ на участке до момента исполнения Подрядчиком требования настоящего пункта.
Технология и методы выполнения работ - в полном соответствии с Техническим заданием, проектно-сметной документацией, Графиком производства работ по капитальному ремонту здания, технологическими картами, стандартами, строительными нормами, правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами.
График производства работ по капитальному ремонту объекта - документ, определяющий виды работ, сроки их выполнения, а также количество рабочих на Объекте.
В течение 10 (десяти) календарных дней после заключения Договора Подрядчик и Заказчик согласовывают График выполнения работ по капитальному ремонту объекта, подготовленный на основании локально-сметного расчета (далее - График). 
В представленном Графике отражаются сроки выполнения основных этапов работ, промежуточных этапов в соответствии с технологией строительных работ, количество рабочих на Объекте, а также сроки отгрузки строительных материалов на Объект.
Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
Приемка промежуточных (скрытых) работ: 
Подрядчик за 2 (два) рабочих дня письменно извещает Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ к сдаче. Их готовность подтверждается Актом выполненных работ по форме КС-2, Актами освидетельствования скрытых работ с обязательным приложением исполнительных схем отображающих фактически выполненные объемы работ и документами, подтверждающими качество выполненных работ (паспорта, сертификаты, декларации и т.п.).  Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после подписания данного акта со стороны Заказчика. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
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	Объем и сроки гарантий качества:
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ, на примененные материалы и оборудование при выполнении работ: 36 месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта после выполненных работ по ремонту начинает действовать с момента подписания сторонами Документа о приемке работ. Если в гарантийный период эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. Для участия в составлении акта (Заключения), фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения письменного извещения от Заказчика.
В случае отправления уведомлений посредством электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
В случае невыполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков или дефектов, Заказчик имеет право устранить недостатки своими силами (или с привлечением третьих лиц) с последующим взысканием понесенных расходов с Подрядчика. 
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах, Заказчиком составляется односторонний акт об обнаруженных дефектах.
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	Требования к качеству и результатам работ:
	Подрядчик обязан предоставить доступ на объект представителям строительного контроля и представителям заказчика, не препятствовать проверкам, экспертизам, осмотрам и другим мероприятием, проводимым целях контроля качества и объема выполненных работ. 
Контроль качества работ осуществляется специалистами строительного контроля совместно с Подрядчиком и Заказчиком.
Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно Подрядчиком и Заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями. 
Комплексные испытания и приемо-сдаточные работы выполняются Подрядчиком в присутствии представителя Заказчика. 
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативной и технической документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего договора, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком в порядке, установленном договором и настоящим Техническим заданием.
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	Требования к безопасности выполнения работ:
	Подрядчик обеспечивает соответствие результатов выполненных работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала и третьих лиц, посещающих Объект, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Безопасность выполняемых работ согласно:
- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями № 1, 3);
- Федеральному закону от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; 
- ГОСТ Р 12.3.050-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности;
- приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 7-е издание;
- ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам. Общие технические условия»;
- ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия».
Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, обеспечивает безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Перед началом выполнения работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. 
При проведении работ на высоте использовать устойчивые и надежные опоры, стремянки, лестницы, вышки-туры, строительные леса, альпинистское снаряжение.
Работы проводить с соблюдением техники безопасности, не нарушая правил эксплуатации используемых конструкций.
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: 
- при выполнении работ используются оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.
На Объекте обеспечивается наличие материальных и технических средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.
При выполнении строительно-монтажных работ строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
Организация и выполнение работ Подрядчиком осуществляются с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, положениями технологических карт.
Для складирования крупногабаритного и иного строительного мусора установить бункер-накопитель. Складирование крупногабаритного и иного строительного мусора производить только в бункер-накопитель. При заполнении бункера-накопителя вывоз его осуществлять в течение суток при обязательной замене на пустой бункер-накопитель. Запрещается складирование строительного мусора на территории Заказчика.
Подрядчик обязан исполнять требования, определяющие порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов, установленные федеральным и региональным законодательством. Вывоз отходов для размещения (захоронения) организовать в строгом соответствии с требованиями законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды, в частности, в соответствии с требованиями о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Вывоз отходов обеспечить на объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включенный в государственный реестр объектов размещения отходов. 
Подрядчик обязан вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении на полигоне отходов, образованных при производстве работ, в установленные законодательством сроки.
Подрядчик обязан до дня подписания акта приемки всех выполненных по Договору работ, вывезти принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
Вся полнота ответственности при выполнении работ на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 
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	Требования к используемым материалам и оборудованию: 
	Подрядчик выполняет объемы работ своими материалами и средствами.
Все предоставляемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, быть разрешенными к применению, соответствовать всем необходимым ГОСТам и другим нормативным документам и подтверждаться сертификатами соответствия, качества, паспортами и др. документами, характеризующими их качество и безопасность. Перечень требований, предъявляемый Заказчиком к основным товарам (материалам), применяемым при выполнении работ, установлен настоящим Техническим заданием и Ведомостью объемов работ. Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов соответствует или превосходит технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем Техническом задании и Ведомостью объемов работ. 
Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании. При применении материалов, не соответствующих указанным в настоящем Техническом задании и Ведомости объемов работ нормам и требованиям, Подрядчик несет персональную ответственность.
При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов на предмет их соответствия требованиям настоящего Технического задания и Ведомости объемов работ. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала производства работ, предоставляет Заказчику на согласование образцы и технические характеристики предполагаемых к использованию материалов на Объекте. Заказчик предоставляет ответ о допуске, либо мотивированный отказ в допуске предлагаемых Подрядчиком материалов в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения запроса на их согласование. Материалы допускаются к применению после получения согласования Заказчика в письменной форме. Используемые при выполнении работ материалы (строительные материалы, оборудование, изделия, конструкции) должны быть качественными, новыми, не бывшим в эксплуатации, в употреблении, в ремонте, в том числе не являться восстановленными и собранными из восстановленных компонентов.
В случае использования при выполнении работ материалов и оборудования, подлежащих обязательной сертификации (декларации) в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих сертификацию (декларирование) таких материалов и оборудования.
Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых материалов и оборудования до сдачи готового Объекта в эксплуатацию. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в ходе выполнения работ до приемки результатов выполненных работ Заказчиком несет Подрядчик.
При возникновении аварийной ситуации на Объекте при выполнении работ, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.
Подрядчик совместно с Заказчиком при необходимости проводит контрольный обмер выполненных работ с составлением соответствующего Акта контрольного обмера.
Подрядчик по завершении работ на Объекте обязан представить по требованию Заказчика протоколы исследования воздуха закрытых помещений.
Работы выполняются с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Технического задания и согласно требованиям действующего законодательства.
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	Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов:
	При проведении работ необходимо руководствоваться: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» (утверждён приказом Минстроя России от 19.05.2022 № 389/пр, взамен СП 118.13330.2012)
- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» (утверждён приказом Минстроя России от 15.05.2024 № 327/пр, взамен СП 50.13330.2012);
- Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 «Об утверждении свода правил 
«СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 от 18 октября 2011 года № 823 «Технический регламент таможенного союза о безопасности машин и оборудования»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- СП 255.1325800.2016 – Свод правил «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;
- Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 года № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года  № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62297);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02 июня 2026 года № 15 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (действует с 01.09.2026; СП 2.2.3670-20 утратил силу 31.08.2026);
- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
- Другие нормативно-правовые акты, действующие на территории Российской Федерации на момент исполнения контракта.
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	После завершения работ.
	Подрядчик обязан восстановить и обеспечить работоспособность территории, конструкций и инженерных коммуникаций объекта, измененных или поврежденных во время проведения работ. 
Подрядчик обязан провести инструктаж персонала заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации объекта и вновь монтируемого оборудования (при наличии).
Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, удовлетворять требованиям всех согласующих и надзорных органов государственной власти Российской Федерации.
По окончании работ Подрядчик должен передать Заказчику пакет технической документации по установленной форме, в том числе Акты строительных и скрытых работ подписанный лицом, осуществляющим технический надзор за проведением работ.
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	Порядок сдачи и приемки результатов работ.
	Подрядчик за 2 рабочих дня до сдачи направляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2), акты на скрытые работы, съемки, сертификаты на материалы (оформленные в установленном порядке).
Заказчику должна быть представлена исполнительная документация в полном объеме: 
- на материалы и оборудование предоставляются сертификаты соответствия, сертификаты качества, безопасности (пожарной и экологической), паспорта, инструкции по эксплуатации (на русском языке).
При расчетах за выполненные работы предоставить платежные документы на материалы.
- Акты скрытых работ и фотографии этапов работ, согласно графику.
По окончанию работ Подрядчик представляет:
- Исполнительную документацию в полном объеме: на материалы и оборудование представляются сертификаты соответствия, сертификаты качества, безопасности (пожарной и экологической), паспорта, инструкции по эксплуатации (на русском языке), 
- Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, 
- Иные документы, представляемые согласно действующему законодательству
- Счет-фактура (при наличии), счет на оплату;
- Акты испытаний (при выполнении) и фотографии, протоколы испытаний конструкций, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты подключения к инженерно-техническим сетям, акты подключения оборудования, 
- Журнал производства работ.
Иные требования и правила, не учтенные настоящим описанием объекта закупки, устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.
Приемка объекта после капитального ремонта производится только при наличии исполнительной документации, журнала производства работ и Актов скрытых работ. 
Для проверки выполненных работ на соответствие установленным в договоре требованиям при необходимости, Заказчик имеет право произвести экспертизу собственными силами или с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций. По решению Заказчика может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из 5 (пяти) человек.
Заказчик в процессе приемки проверяет выполненные работы на соответствие установленным в договоре требованиям, проектно-сметной документации, в том числе выполненные скрытые работы.
При выявлении обстоятельств, препятствующих приемке выполненных работ, Заказчик составляет уведомление об отказе от приемки выполненных работ в письменной форме с указанием обстоятельств (недостатков, не доделанных работ, недостачи и т.д.), препятствующих приемке выполненных работ.
В случае если Подрядчик не согласен с уведомлением об отказе от приемки выполненных работ, он обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и предоставить Заказчику оригинал экспертного заключения. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы в указанном случае осуществляется Подрядчиком.
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	Обоснование требований.
	Требования к работам и материалам установлены на основании проектной документации шифра 431-2026 (АС, ЭОМ, ОВ, СС, ВК), дефектной ведомости и локальных сметных расчётов, а также технических регламентов и документов по стандартизации (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ТР ТС 010/2011, СП 48.13330.2019, СП 118.13330.2022, ГОСТ 23166-2024, ГОСТ 30971-2012 и иные, указанные в разделе 12).
Иные требования, не установленные техническими регламентами и документами по стандартизации (квалификация работников Подрядчика, состав исполнительной документации, порядок приёмки, гарантийные сроки), применяются в целях обеспечения качества работ и безопасности пребывания пациентов и персонала и обоснованы спецификой выполнения работ в действующем лечебном учреждении (ч. 10 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ).




16. Перечень исполнительной документации, передаваемый Подрядчиком Заказчику вовремя и по окончании выполнения работ:
	№ п/п
	Список предоставляемой документации заказчику при выполнении договора
	Примечание
	Кол-во
экземпляров

	1
	Журнал инструктажа по ТБ
	Оригинал с печатью
	1

	2
	Общий журнал работ (форма № КС-6)
	Оригинал с печатью
	1

	3
	Журнал проведения контроля качества и входного контроля строительных материалов, конструкций, оборудования
	Оригинал с печатью
	1

	4
	Сертификаты (декларации) соответствия на используемые материалы и оборудование
	Заверенные надлежащим образом поставщиком материалов и оборудования копии
	1

	5
	Паспорта (на русском языке) на изделия, конструкции, приборы
	Оригиналы
	1

	6
	Приказ о назначении ответственного за проведением работ
	Оригинал с печатью
	1

	7
	Список работников на бланке Подрядчика
	Оригинал
	1

	8
	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального ремонта (при выполнении работ по благоустройству или надворных сооружений)
	Оригинал на бумаге с печатью и подписями
	2

	9
	Акты освидетельствования скрытых работ (АОСР)
	Оригинал на бумаге с подписями
	2

	10
	Исполнительные схемы на все предъявляемые виды работ. При подготовке исполнительных схем на инженерные сети, выполняется схема линейная и аксонометрическая. 
Исполнительные схемы должны быть оформлены согласно ГОСТ Р 51872-2024. Основная надпись оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 приложение Д, спецификация в соответствии с ГОСТ 21.101 приложение Ж, п. 4.9 ГОСТ Р 51872-2024. На исполнительной схеме должен быть указан фактический объем выполненных работ и все размеры для расчета объемов, предъявляемых к освидетельствованию. Объем, указанный в исполнительной схеме, должен соответствовать тому, который предъявляется для оплаты в КС-2 (…..). Исполнительная схема подписывается Подрядчиком и специалистом строительного контроля заказчика. Исполнительная схема разрабатывается Подрядчиком на конкретный вид работ, указанный в АОСР (к каждому акту). Исполнительная схема должна иметь номер и заголовок с указанием вида о свидетельствуемых работ. Схемы на инженерные сети выполняются в аксонометрии и на плане здания
	Оригинал на бумаге с печатью и подписями
	2

	11
	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (при капитальном ремонте подводящих наружных сетей)
	Оригинал на бумаге с печатью и подписями
	2

	12
	Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (в том числе в программе Гранд-смета)
	Оригинал на бумаге с печатью и подписями
	2

	13
	При подготовке Акта выполненных работ на добавляемые и исключаемые объемы в Управление предоставить следующие документы:
- письмо от подрядчика о выявленных в ходе капитального ремонта дополнительных/исключаемых работах;
- акт, подписанный заказчиком, о необходимости выполнения/исключения работ, внесения изменения в рабочую/иную техническую документацию; 
- сопоставительная ведомость объемов работ (по форме приложения № 12 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (далее – Методика), утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр);
- сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости (по форме приложения №13 Методики) - с обязательным заполнением всех столбцов;
- локально-сметный расчет: №..-..-... изм. доп.1 или №..-..-... изм. искл.1;
- конъюнктурный анализ (на оборудование, при замене марки или вида)
	Оригинал на бумаге с печатью и подписями
	2

	14
	Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)
	Оригинал
	2

	15
	Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А)
	Оригинал
	2

	16
	Фотоматериалы к АОСР (п. 4) (приложение № 6)
	Оригинал
	1

	17
	Иные журналы (при выполнении специализированных работ)
	Оригинал
	1
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