Приложение №1 к запросу оферт в электронной форме
от «28» сентября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку компьютерной техники для нужд МАОУ г. Нягани «СОШ № 6» им. А.И. ГОРДИЕНКО

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:
	№ п/п
	ОКПД
	Наименование оборудования
	Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики поставляемых товаров
	Значение характеристики
	Кол-во

	1
	26.20.11.190

	Компьютер
	Системный блок
	наличие
	3

	
	
	
	Соответствие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.
	Соответствие, в том числе подтверждённое декларацией о соответствии ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
	

	
	
	
	Толщина стенок корпуса, мм
	Не менее 0,6
	

	
	
	
	Материал стенок корпуса
	Сталь
	

	
	
	
	Цвет исполнения системного блока
	Черный
	

	
	
	
	Глубина системного блока, мм
	Не более 450
	

	
	
	
	Ширина системного блока, мм
	Не более 220
	

	
	
	
	Высота системного блока, мм
	Не более 450
	

	
	
	
	Количество USB 3.0 на передней панели, шт
	Не менее 2
	

	
	
	
	Внешние отсеки для устройств 5.25", шт
	Не менее 1
	

	
	
	
	Внешние отсеки для устройств 3.5", шт
	Не менее 1
	

	
	
	
	Внутренние отсеки для устройств 3.5", шт
	Не менее 3
	

	
	
	
	Внутренние отсеки для устройств 2.5", шт
	Не менее 2
	

	
	
	
	Мощность блока питания, Вт
	Не менее 650
	

	
	
	
	Количество ядер процессора, шт
	Не менее 10
	

	
	
	
	Базовая тактовая частота процессора, ГГц
	Не менее 2,50
	

	
	
	
	Кэш-память процессора, Мб
	Не менее 20
	

	
	
	
	Технология, обеспечивающая два потока обработки для каждого физического ядра
	Наличие
	

	
	
	
	Поддержка процессором технологии виртуализации, позволяющая одной аппаратной платформе функционировать в качестве нескольких виртуальных платформ
	Наличие
	

	
	
	
	Функция управления потреблением энергии в зависимости от текущей нагрузки процессора
	Наличие
	

	
	
	
	Тип установленной оперативной памяти
	DDR5
	

	
	
	
	Тактовая частота установленной оперативной памяти, МГц
	Не менее 4800
	

	
	
	
	Объем одного модуля установленной оперативной памяти, Гб
	Не менее 16
	

	
	
	
	Количество установленных модулей оперативной памяти, шт
	Не менее 1
	

	
	
	
	Количество слотов PCI Express x16, шт
	Не менее 1
	

	
	
	
	Количество слотов M.2 , шт
	Не менее 2
	

	
	
	
	Количество SATA 6.0 Гб/с портов, шт
	Не менее 4
	

	
	
	
	Количество портов RJ-45 (1 Гбит/с) на задней панели, шт
	Не менее 1
	

	
	
	
	Количество портов USB 2.0, шт
	Не менее 4
	

	
	
	
	Количество портов USB 3.2 Gen2, шт
	Не менее 2
	

	
	
	
	Type-C на передней панели шт
	Не менее 1
	

	
	
	
	Количество портов аудио-контроллера, шт
	Не менее 3
	

	
	
	
	Количество видеовыходов графического контроллера (HDMI и (или) DisplayPort), шт
	Не менее 1
	

	
	
	
	Наличие установленного дискретного графического контроллера
	да
	

	
	
	
	Тип графического контроллера
	Дискретный, производительностью не ниже уровня NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti или эквивалент
	

	
	
	
	Тип видеопамяти
	GDDR7 или новее
	

	
	
	
	Разрядность шины видеопамяти, бит
	Не менее 128
	

	
	
	
	Интерфейс подключения графического контроллера
	PCI Express 5.0 (с обратной совместимостью с PCI Express 4.0)
	

	
	
	
	Поддержка аппаратной трассировки лучей и DirectX 12 Ultimate
	Наличие
	

	
	
	
	Объем видеопамяти: Гб 
	Не менее 8
	

	
	
	
	Количество твердотельных накопителей с характеристиками: - объем - не менее 512ГБ; - интерфейс – NVMe, шт
	Не менее 1
	

	
	
	
	Монитор
	наличие
	

	
	
	
	Диагональ экрана, дюйм
	Не менее 27
	

	
	
	
	Тип матрицы 
	IPS
	

	
	
	
	Прямой экран
	Наличие (экран плоский, без изгиба)
	

	
	
	
	Защита зрения
	наличие
	

	
	
	
	Поддержка HDCP 
	наличие
	

	
	
	
	Покрытие экрана 
	антибликовое
	

	
	
	
	Частота обновления, Гц
	≥ 144
	

	
	
	
	Время отклика (MPRT), мс
	≤ 1
	

	
	
	
	Светодиодная подсветка ЖК-панели 
	наличие
	

	
	
	
	Соотношение сторон экрана 
	16:9
	

	
	
	
	Поверхность экрана 
	матовая
	

	
	
	
	Яркость экрана, Кд/м²
	≥ 250
	

	
	
	
	Статическая контрастность, крат
	≥1000: 1
	

	
	
	
	Динамическая контрастность, крат
	Не менее 80000000:1
	

	
	
	
	Разрешение экрана, пикселей
	2560 x 1440
	

	
	
	
	Углы обзора гориз/верт, градус 
	≥ 178/178
	

	
	
	
	Поддержка адаптивной синхронизации кадров (AMD FreeSync или эквивалент)
	наличие
	

	
	
	
	Поддержка технологии защиты зрения 
	Наличие технологий защиты зрения (отсутствие мерцания подсветки, снижение интенсивности синего света) или эквивалент
	

	
	
	
	Слот замка безопасности 
	наличие
	

	
	
	
	Наклон экрана 
	наличие
	

	
	
	
	Угол наклона экрана назад, градус
	≥5
	

	
	
	
	Угол наклона экрана вперед, градус 
	≥23
	

	
	
	
	Интерфейсы и разъемы
	наличие
	

	
	
	
	Количество разъемов HDMI версии 2.0 и выше, шт
	Не менее 2
	

	
	
	
	Количество разъемов DP, шт 
	≥1
	

	
	
	
	Количество цветов дисплея, млн
	≥16,7
	

	
	
	
	Тип блока питания 
	внутренний
	

	
	
	
	Энергопотребление, Вт
	Не более 45
	

	
	
	
	Энергопотребление в режиме ожидания, Вт 
	≤ 0,5
	

	
	
	
	Размер крепления VESA, мм 
	100х100
	

	
	
	
	Покрытие корпуса 
	матовое
	

	
	
	
	Размеры с подставкой (Д*Ш*Г), мм 
	Не более 620 x 500 x 250
	

	
	
	
	Вес, кг
	Не более 5,5
	

	
	
	
	Комплектация 
	документация, кабель HDMI, кабель питания
	

	
	
	
	Клавиатура
	наличие
	

	
	
	
	Количество клавиш, шт
	≥104
	

	
	
	
	Цифровой блок клавиатуры
	наличие
	

	
	
	
	Интерфейс подключения клавиатуры
	USB
	

	
	
	
	Устройство типа "мышь"
	наличие
	

	
	
	
	Колесо прокрутки
	наличие
	

	
	
	
	Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
	≥ 1000
	

	
	
	
	Интерфейс подключения "мыши"
	USB
	

	
	
	
	Поставка системного блока, монитора, клавиатуры и мыши единым комплектом, обеспечивающим совместимость (сопряжение) всех составных частей
	Наличие
	


[bookmark: _GoBack]В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, такие указания не имеют юридической силы в рамках данной документации, считать их исключенными.
Настоящее положение не распространяется на случаи, когда упоминание указанных объектов интеллектуальной собственности требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или условиями заключённых договоров.

2. Место поставки: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, мкр. 2, д. 31.
3. Срок поставки: в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности товара: 
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь маркировку изготовителя (наименование и адрес изготовителя), качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;
5. Требования к упаковке, маркировке товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к документам, передаваемым с товаром:
6.1. Универсальный передаточный документ (либо товарная накладная), счёт-фактура (при наличии);
6.2. Декларация о соответствии (или сведения о ней) требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация (декларирование);
6.3. Паспорта (руководства пользователя) и гарантийные талоны изготовителя на русском языке.
7. Порядок приёмки товара:
7.1. Приёмка товара производится Заказчиком по адресу места поставки. При приёмке проверяются: количество, целостность упаковки, комплектность, отсутствие следов механических повреждений и изменений вида комплектующих.
7.2. Товар проверяется на работоспособность: включение, прохождение самотестирования, загрузка, распознавание установленных накопителя, модуля оперативной памяти и дискретного графического контроллера, вывод изображения на монитор, работа всех заявленных портов и разъёмов, отсутствие повреждённых пикселей монитора.
7.3. По результатам приёмки несоответствия товара требованиям настоящего технического задания фиксируются в акте; устранение несоответствий (замена, допоставка) производится силами и за счёт Поставщика в срок, согласованный с Заказчиком.
8. Прочие условия:
8.1. Товар поставляется единым лотом (комплектом) на условиях, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего технического задания.
8.2. Поставщик вправе предложить к поставке товар иной марки и модели при условии соответствия его характеристик требованиям настоящего технического задания.
9. Обоснование требований к товару:
9.1. Требования к безопасности товара установлены с учётом технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768) и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879).
9.2. Требования к монитору (тип матрицы, светодиодная подсветка ЖК-панели, отсутствие мерцания подсветки, диагональ экрана) установлены с учётом санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 июня 2026 г. № 19, действуют с 1 сентября 2026 г. по 31 августа 2032 г.), в том числе требования о наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия электронных средств обучения и о недопустимости использования мониторов на основе электронно-лучевых трубок.
9.3. Иные требования (к конструкции корпуса, составу портов и разъёмов, объёму оперативной и видеопамяти, составу комплекта поставки) установлены исходя из потребностей Заказчика: обеспечение проведения учебных занятий по предметам естественно-научного и технического профиля, поддержка используемого Заказчиком прикладного и системного программного обеспечения, совместимость с имеющимися у Заказчика средствами отображения информации (проекторы, интерактивные панели) и периферийным оборудованием, обеспечение возможности модернизации.

